|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UBA.2 |  | Mätare med sammansatt funktion, rumsmonterade |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE IAQ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Luftkvalitetsgivare för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Givaren finns i 3 varianter:
* WISE IAQ Multi: Innehåller givare för temperatur, relativ luftfuktighet, VOC och CO2.
* WISE IAQ CO2: Innehåller givare för temperatur, relativ luftfuktighet och CO2.
* WISE IAQ VOC: Innehåller givare för temperatur, relativ luftfuktighet och VOC.
 |  |  |
|  |  | * Kan användas för att förstärka/repetera WISE-systemets radiokommunikation
 |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassad för väggmontage mellan 1,2 och 1,8 m över golv |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Mätområde temperatur: 0-50˚C ±0,5˚C |  |  |
|  |  | Mätområde RH: 20-80 rH% ±3%, 0-100 rH% ±5% |  |  |
|  |  | Mätområde VOC: 450-2000 ppm (korrelerat mot CO2) |  |  |
|  |  | Mätområde CO2: 400-2000 ppm |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24 V AC |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE IAQ a VOC | x | st |
|  |  | WISE IAQ a CO2 | x | st |
|  |  | WISE IAQ a Multi | x | st |