|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UBB.2 |  | Givare för temperatur, rumsmonterade |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE IRT |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Kombinerad temperaturgivare för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Givare för mätning av lufttemperatur
 |  |  |
|  |  | * IR-givare för mätning av yttemperatur på exempelvis golv
 |  |  |
|  |  | * Batteridrift upp till 5 år (1 st batteri av typ AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li-jon)) alternativt 24 V AC strömförsörjning
* Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassad för väggmontage mellan 0,5 och 1,5 m över golv |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Mätområde temperatur: 0 – 50°C ± 0,5°CTäthetsklass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE IRTa incl Battery  | x | st |