|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UCB.2 |  | Styrfunktionsenhet för temperatur, rumsmonterade |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE RTA |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Börvärdesomställare för temperatur för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Visning och ändring av temperaturbörvärde
 |  |  |
|  |  | * Visning och ändring av fläkthastighet vid styrning av Fan coil
* Enheten har en genomlysbar plastkåpa med dold LED-display och justerbar inställning av visningstid
* Temperaturmätning
* Digital ingång för anslutning av ex. kortläsare
* Batteridrift upp till 5 år (2 st batteri av typ AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li-jon)) alternativt 24 V AC strömförsörjning
* Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE
 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassad för väggmontage mellan 1,2 och 1,8 m över golv |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Mätområde temperatur: 0-50˚C ±0,5˚C |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE RTA a incl Battery | x | st |