|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| UBA |  | Givare med sammansatt funktion |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: WISE WCS |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fönster- och dörrkontakt samt temperaturgivare för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Detektion om fönster eller dörr där den är installerad öppnas och stängs |  |  |
|  |  | * Aktiverar vid öppning av fönster eller dörr förinställda funktioner, exempelvis frostskydd * Temperaturmätning, vid montage mellan 1,5 och 1,8 m över golv (innervägg) * Batteridrift upp till 5 år (1 st batteri av typ AA, LiSOCl2 på 3,6 V (Li-jon)) * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  | Monteras i fönster-/dörrkarm, magneten monteras på dörr/fönster. |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Mätområde temperatur: 0-50˚C ±0,5˚C |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP31 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE WCSa | x | st |